OGRODZENIE BOISKA NA TERENIE OSIEDLA MIESZKANIOWEGO W ZIELENIEWIE

Przedmiar robót

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  | ST07.06 | OGRODZENIE BOISKA – roboty rozbiórkowe |  |  |
| 1.1 | Przyrównanie:  KNR0404  0811-0600 |  | Przecinanie poprzeczne palnikiem tlenowym stalowych ceowników  normalnychowysokości280-300mm-podłużneceowników40x20  Krotność:1,0000 | 9,0000 | szt |
| 1.2 | KNR0404  0302-0100 |  | Rozebranie betonowych fundamentów ogrodzenia o  Wysokości do70cm  Krotność:1,0000 | 0,5250 | m³ |
| 1.3 | KNR0404  1103-0400 |  | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu transport samochodem  Samowyładowczym na odległość 1km  Krotność:1,0000 | 0,6825 | m³ |
| 1.4 | KNR0404  1103-0500 |  | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mech. załadowaniu i  wyładowaniu. Nakłady uzupełniające na  każdy dalszy rozpoczęty km  odległościtransportuponad1km  Krotność:4,0000 | 0,6825 | m³ |
| 2. |  | ST07.06 | OGRODZENIE BOISKA – roboty ziemne |  |  |
| 2.1 | KNNR 0001  0301-0200 |  | Wykopy w gruncie kategorii III, z załadunkiem ręcznymi  Transportem samochodami samowyładowczymi do 5t, na odległość1 km  Krotność:1,0000 | 13,0680 | m³ |
| 2.2 | KNNR 0001  0318-0100 |  | Zasypywanie wykopów szerokości 0,8-2,5m, głębokości do1,5m, o  ścianach pionowych, w gruntach kategorii  I-III  Krotność:1,0000 | 0,5250 | m³ |
| 3 |  | ST 07.06 | OGRODZENIE BOISKA – roboty montażowe |  |  |
| 3.1 | Przyrównanie:  KNR0223  0401-0100 |  | Piłko chwyty na słupkach stalowych o rozstawie 3,0m, z rur  stalowych o wysokości 3,0m-siatka PP 4,75mm  Krotność:1,0000 | 31,0000 | m |
| 3.2 | Przyrównanie:  KNR0223  0401-0100 |  | Piłko chwyty na słupkach stalowych o rozstawie 3,0m, z rur stalowych o wysokości 3,0m-siatka PP 4,75mm  Krotność:1,0000 | 51,0000 | m |
| 3.3 | Przyrównanie:  KNR0223  0401-0200 |  | Piłko chwyty na słupkach stalowych o rozstawie 3,0m,z rur  stalowych o wysokości 3,0m-siatka PP 4,75mm, dodatek za  następny 1m wysokości.  Krotność:2,0000 | 51,0000 | m |
| 3.4 | Analiza własna |  | Ogrodzenia systemowe wys.2,03m na słupkach z kształtowników  40x60mm  (2,03\*2,50)\*85=431,3750  Razem=431,3750 | 431,3750 | m² |
| 3.5 | Przyrównanie:  KNR0002  0106-0100 |  | Krotność:1,0000  Betonowanie słupków betonem B-30  Krotność:1,0000 | 13,6512 | m³ |
| 4 |  | ST 07.06 | Montaż bramek |  |  |
| 4.1 | KNR 2-01  0312-10 |  | Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0.2 m² i głębokości do 1.0 m (kat gr. III) | 4,0000 | dół |
| 4.2 | KNR 2-02  0203-01  anatologia |  | Stopy fundamentowe betonowe o obj. do 0.5 m³ - podłoże z chudego betonu | 0,2000 | m³ |
| 4.3 | KRN 2-02  0204-01 |  | Stopy fundamentowe prostokątne żelbetowe, o obj. do 0.5 m³ | 0,6400 | m³ |
| 4.4 | KNR 2-23  0309.03 |  | Osadzenie tulej do słupków i stojaków obsady przedniej do piłki nożnej | 4,0000 | szt |
| 4.5 | KNR 2-23  0310-07  anatologia |  | Ustawienie w gotowych otworach bramek do piłki nożnej | 2,0000 | szt |