OGRODZENIE BOISKA NA TERENIE OSIEDLA MIESZKANIOWEGO W ZIELENIEWIE

Przedmiar robót

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  | ST07.06 | OGRODZENIE BOISKA – roboty rozbiórkowe |  |  |
| 1.1 | Przyrównanie:KNR04040811-0600 |  | Przecinanie poprzeczne palnikiem tlenowym stalowych ceownikównormalnychowysokości280-300mm-podłużneceowników40x20Krotność:1,0000 | 9,0000 | szt |
| 1.2 | KNR04040302-0100 |  | Rozebranie betonowych fundamentów ogrodzenia oWysokości do70cmKrotność:1,0000 | 0,5250 | m³ |
| 1.3 | KNR04041103-0400 |  | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu transport samochodemSamowyładowczym na odległość 1kmKrotność:1,0000 | 0,6825 | m³ |
| 1.4 | KNR04041103-0500 |  | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mech. załadowaniu iwyładowaniu. Nakłady uzupełniające nakażdy dalszy rozpoczęty kmodległościtransportuponad1kmKrotność:4,0000 | 0,6825 | m³ |
| 2. |  | ST07.06 | OGRODZENIE BOISKA – roboty ziemne |  |  |
| 2.1 | KNNR 00010301-0200 |  | Wykopy w gruncie kategorii III, z załadunkiem ręcznymiTransportem samochodami samowyładowczymi do 5t, na odległość1 kmKrotność:1,0000 | 13,0680 | m³ |
| 2.2 | KNNR 00010318-0100 |  | Zasypywanie wykopów szerokości 0,8-2,5m, głębokości do1,5m, ościanach pionowych, w gruntach kategoriiI-IIIKrotność:1,0000 | 0,5250 | m³ |
| 3 |  | ST 07.06 | OGRODZENIE BOISKA – roboty montażowe |  |  |
| 3.1 | Przyrównanie:KNR02230401-0100 |  | Piłko chwyty na słupkach stalowych o rozstawie 3,0m, z rurstalowych o wysokości 3,0m-siatka PP 4,75mmKrotność:1,0000 | 31,0000 | m |
| 3.2 | Przyrównanie:KNR02230401-0100 |  | Piłko chwyty na słupkach stalowych o rozstawie 3,0m, z rur stalowych o wysokości 3,0m-siatka PP 4,75mmKrotność:1,0000 | 51,0000 | m |
| 3.3 | Przyrównanie:KNR02230401-0200 |  | Piłko chwyty na słupkach stalowych o rozstawie 3,0m,z rurstalowych o wysokości 3,0m-siatka PP 4,75mm, dodatek zanastępny 1m wysokości.Krotność:2,0000 | 51,0000 | m |
| 3.4 | Analiza własna |  | Ogrodzenia systemowe wys.2,03m na słupkach z kształtowników40x60mm(2,03\*2,50)\*85=431,3750Razem=431,3750 | 431,3750 | m² |
| 3.5 | Przyrównanie:KNR00020106-0100 |  | Krotność:1,0000Betonowanie słupków betonem B-30Krotność:1,0000 | 13,6512 | m³ |
| 4 |  | ST 07.06 | Montaż bramek |  |  |
| 4.1 | KNR 2-010312-10 |  | Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0.2 m² i głębokości do 1.0 m (kat gr. III) | 4,0000 | dół |
| 4.2 | KNR 2-020203-01anatologia |  | Stopy fundamentowe betonowe o obj. do 0.5 m³ - podłoże z chudego betonu | 0,2000 | m³ |
| 4.3 | KRN 2-020204-01 |  | Stopy fundamentowe prostokątne żelbetowe, o obj. do 0.5 m³ | 0,6400 | m³ |
| 4.4 | KNR 2-230309.03 |  | Osadzenie tulej do słupków i stojaków obsady przedniej do piłki nożnej  | 4,0000 | szt |
| 4.5 | KNR 2-230310-07anatologia |  | Ustawienie w gotowych otworach bramek do piłki nożnej | 2,0000 | szt |