Formularz oferty

Nazwa wykonawcy/wykonawców w przypadku oferty wspólnej: ...............................................................................................

Adres\*: ..................................................................................

TEL.\* .........…………................……………………………………………….

REGON\*: …………………................…………………………………………

NIP\*: …………………………………................………………………………

FAX\* na który zamawiający ma przesyłać korespondencję ..................................................

W odpowiedzi na ogłoszenie Gminy Kołobrzeg w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na:

**bieżące utrzymanie dróg gminnych oraz odwodnienia dróg na terenie Gminy Kołobrzeg**

1) Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia, oświadczam(y),

że akceptuję(my) w całości warunki zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków

Zamówienia.

2) Oferuję(my) wykonanie przedmiotu zamówienia, zgodnie z opisem przedmiotu

zamówienia i wymogami określonymi w SIWZ, za następującą cenę ryczałtową

**Cena netto ………………………………………….. PLN**

**Podatek VAT ………………………………………...PLN (…….%)**

**Cena brutto …………………………………………. PLN**

**Słownie:…………………………………………………………………………………**

Wynikająca z następujących zryczałtowanych cen jednostkowych:

| **Lp.** | **Wyszczególnienie robót** | **Jedno-**  **stka** | **Planowane ilości robót** | **Cena jednostkowa w zł bez pod.VAT** | **Wartość pozycji**  **w zł**  **bez podatku VAT** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Profilowanie nawierzchni dróg gruntowych równiarką, z zagęszczeniem walcem, bez uzupełniania ubytków z uprzednim spulchnieniem wg potrzeb, wraz z regulacją studzienek kanalizacyjnych | m2 | 5.000,0 |  |  |
| 2 | Remont nawierzchni dróg gruntowych z uzupełnieniem ubytków mieszanką żużlowo-piaskową z ubytkami o głębokości średnio 10 cm, za pomocą równiarki, z zagęszczeniem walcem, z uprzednim spulchnieniem wg potrzeb, z regulacją studzienek kanalizacyjnych wraz z transportem materiałów | m2 | 10.000,0 |  |  |
| 3 | Remont nawierzchni dróg gruntowych z tłucznia z ubytkami o głębokości średnio 10 cm, za pomocą równiarki, z zagęszczeniem walcem, z uzupełnianiem ubytków kruszywem łamanym, z uprzednim spulchnieniem wg potrzeb, z regulacją studzienek kanalizacyjnych wraz z transportem materiałów | m2 | 150,0 |  |  |
| 4 | Ścinka poboczy ścinarką mechaniczną o szerokości do 1,5 m wraz z wywozem urobku na odległość do 5 km. | m2 | 50,0 |  |  |
| 5 | Naprawa nawierzchni dróg pomiędzy i przy płytach pełnych i płyt Jomb ułożonych śladowo z ubytkami o głębokości średnio 6 cm, z zagęszczeniem nawierzchni mechanicznie, z uzupełnianiem ubytków kruszywem łamanym, z regulacją studzienek kanalizacyjnych wraz z transportem materiałów | m2 | 100,0 |  |  |
| 6 | Naprawa nawierzchni typu Polbruk z kostki gr 6 cm, z rozbiórką uszkodzonych elementów, wykonaniem podsypki cementowo-piaskowej, z ułożeniem nowej kostki, wraz zakupem i transportem materiałów | m2 | 150,0 |  |  |
| 7 | Naprawa nawierzchni typu Polbruk z kostki gr 8 cm, z rozbiórką uszkodzonych elementów, wykonaniem podbudowy beton chudy, ułożeniem nowej kostki, wraz zakupem i transportem materiałów | m2 | 50,0 |  |  |
| 8 | Naprawa nawierzchni z płyt pełnych betonowych 300x125x15 cm, z rozbiórką uszkodzonych elementów, wykonaniem podsypki, ułożeniem nowej płyty wraz z zakupem i transportem materiałów | m2 | 50,0 |  |  |
| 9 | Naprawa nawierzchni z płyt Jomb 100x75x12,5 cm z rozbiórką uszkodzonych elementów, wykonaniem podsypki, ułożeniem nowej płyty wraz z zakupem i transportem materiałów | m2 | 15,0 |  |  |
| 10 | Naprawa obrzeży chodnikowych (6x20x100), z rozbiórką uszkodzonych elementów, wykonaniem podsypki, ułożeniem nowego obrzeża, wraz zakupem i transportem materiałów | mb | 20,0 |  |  |
| 11 | Naprawa krawężników (15x30x100), z rozbiórką uszkodzonych elementów, wykonaniem podsypki, ułożeniem nowego krawężnika wraz zakupem i transportem materiałów | mb | 20,0 |  |  |
| 12 | Remont cząstkowy nawierzchni asfaltowych przy użyciu masy asfaltowej z wycinką miejsc uszkodzonych przy głębokości wyboju średnio 3 cm | m2 | 30,0 |  |  |
| 13 | Ułożenie nawierzchni typu Polbruk z kostki gr 6 lu 8 cm (kostka z odzysku) z wykonaniem podsypki cementowo-piaskowej gr. 15 cm, ułożeniem nawierzchni, wraz z zakupem i transportem materiałów | m2 | 100,0 |  |  |
| 14 | Ułożenie nawierzchni typu Polbruk z kostki gr 8 cm (kostka z odzysku) z wykonaniem podbudowy z betony chudego gr. 15 cm, ułożeniem nawierzchni, wraz z zakupem i transportem materiałów | m2 | 80,0 |  |  |
| 15 | Ułożenie nawierzchni z płyt pełnych betonowych 300x125x15 (płyty Zamawiającego), z wykonaniem podsypki z pospółki gr. 20 cm, ułożeniem płyt dwuśladowo, z ich obsypaniem, wraz z transportem materiałów w miejsce wbudowania | m2 | 200,0 |  |  |
| 16 | Ułożenie nawierzchni z płyt Jomb 100x75x12,5cm (płyty Zamawiającego), z wykonaniem podsypki z pospółki gr. 20 cm, ułożeniem płyt dwuśladowo , z ich obsypaniem, wraz z transportem materiałów w miejsce wbudowania | m2 | 200,0 |  |  |
| 17 | Wykonanie korytowania, podsypki piaskowej, podbudowy z gruzu o grubości warstwy 15 cm wraz zamuleniem wraz z transportem materiałów | m2 | 100,0 |  |  |
| 18 | Ustawienie obrzeży chodnikowych (6x20x100), wykonaniem podsypki, wbudowanie nowego elementu, wraz zakupem i transportem materiałów | mb | 20,0 |  |  |
| 19 | Ustawienie krawężników betonowych (15x30x100) na ławie betonowej wraz zakupem i transportem materiałów | mb | 25,0 |  |  |
| 20 | Remont nawierzchni dróg gruntowych z uzupełnieniem ubytków gruzem mielonym z ubytkami o głębokości średnio 10 cm, za pomocą równiarki, z zagęszczeniem walcem, z uprzednim spulchnieniem wg potrzeb, z regulacją studzienek kanalizacyjnych wraz z transportem materiałów | m2 | 3.000,0 |  |  |
| 21 | Naprawa nawierzchni dróg pomiędzy i przy płytach pełnych i płyt Jomb ułożonych śladowo z ubytkami o głębokości średnio 6 cm, z zagęszczeniem nawierzchni mechanicznie, z uzupełnianiem ubytków gruzem mielonym, z regulacją studzienek kanalizacyjnych wraz z transportem materiałów | m2 | 2.000,0 |  |  |
| 22 | Naprawa nawierzchni dróg z brukowca, rozebranie i ponowne ułożenie z zastosowaniem podbudowy z kruszywa łamanego gr. 15cm | m2 | 600,0 |  |  |
| 23 | Ułożenie nawierzchni dróg z brukowca (materiał Zamawiającego) z zastosowaniem podbudowy z kruszywa łamanego gr. 15cm | m2 | 400,0 |  |  |
| 24 | Regulacja włazów drogowych z materiałami i ich transportem | szt | 5,0 |  |  |
| 25 | Regulacja studzienek kanalizacyjnych z materiałami i ich transportem | szt | 5,0 |  |  |
| 26 | Konserwacja i udrożnienie rowów przy grubości namułu 10 cm wraz z wywozem na odległość do 5 km | mb | 200,0 |  |  |
| 27 | Konserwacja i udrożnienie rowów z profilowaniem skarp, grubości namułu 30 cm wraz z wywozem na odległość do 5 km | mb | 20,0 |  |  |
| 28 | Odtwarzanie rowów odwadniających trapezowych z profilowaniem skarp, o głębokości 1,0 m wraz z wywozem urobku na odległość do 5 km | mb | 20,0 |  |  |
| 29 | Czyszczenie i udrożnienie rurociągów i przepustów rurowych o średnicy 160 mm – 600 mmm wraz z wywozem zanieczyszczeń | mb | 20,0 |  |  |
| 30 | Czyszczenie i udrożnienie studni rewizyjnej wraz z wywozem zanieczyszczeń | szt | 5,0 |  |  |
| 31 | Czyszczenie i udrożnienie wpustu ulicznego z przykanalikiem wraz z wywozem zanieczyszczeń | szt | 20,0 |  |  |
| 32 | Wymiana uszkodzonych odcinków kanalizacji deszczowej z rur betonowych o średnicy 200 mm, z wykopem, z rozbiórką uszkodzonych elementów, wykonaniem podsypki, wymianą rury, z zasypaniem i wykonaniem zagęszczenie gruntu, wraz zakupem i transportem materiałów | mb | 10,0 |  |  |
| 33 | Naprawa drenażu odwadniającego z rur PVC o średnicy 113 mm, z wykopem, wykonaniem podsypki, z wymianą drenażu, z zasypaniem i wykonaniem zagęszczenie gruntu, wraz zakupem i transportem materiałów | mb | 20,0 |  |  |
| 34 | Naprawa drenażu odwadniającego z rur PVC o średnicy 145 mm, z wykopem, wykonaniem podsypki, z wymianą drenażu, z zasypaniem i wykonaniem zagęszczenie gruntu, wraz zakupem i transportem materiałów | mb | 15,0 |  |  |
| 35 | Naprawa drenażu odwadniającego z rur PVC o średnicy 180 mm, z wykopem, wykonaniem podsypki, z wymianą drenażu, z zasypaniem i wykonaniem zagęszczenie gruntu, wraz zakupem i transportem materiałów | mb | 15,0 |  |  |
| 36 | Naprawa studni drenażowej, o wysokości 1 metra i średnicy 800 mm, z wykopem, wykonaniem podsypki, z wymianą uszkodzonych kręgów, z zasypaniem i wykonaniem zagęszczenie gruntu, wraz zakupem i transportem materiałów | szt | 5,0 |  |  |
| 37 | Naprawa studni drenażowej,  o wysokości 1 metra i średnicy 1 000,  1 200 mm, z wykopem, wykonaniem podsypki, z wymianą uszkodzonych kręgów, z zasypaniem i wykonaniem zagęszczenie gruntu, wraz zakupem i transportem materiałów | szt | 5,0 |  |  |
| 38 | Naprawa przepustu średnicy 300, 400 mm, z wykopem, wykonaniem podsypki, z wymianą uszkodzonych elementów, z zasypaniem i wykonaniem zagęszczenie gruntu oraz wykonaniem przyczółka betonowego wraz zakupem i transportem materiałów | mb | 20,0 |  |  |
| 39 | Naprawa przepustu średnicy 500, 600 mm, z wykopem, wykonaniem podsypki, z wymianą uszkodzonych elementów, z zasypaniem i wykonaniem zagęszczenie gruntu oraz wykonaniem przyczółka betonowego wraz zakupem i transportem materiałów | mb | 5,0 |  |  |
| 40 | Prostowanie znaków i słupków – korekta pionowości | szt | 20 |  |  |
| 41 | Odśnieżanie dróg gminnych | godz. | 100 |  |  |
| 42 | zwalczanie śliskości i gołoledzi przez piaskowanie 20% mieszanka soli i piasku | godz. | 20 |  |  |
|  | Razem w cenach netto | | | |  |
|  | podatek VAT | | | |  |
|  | Cena zamówienia wraz z podatkiem VAT (brutto) | | | |  |

Jeżeli w toku realizacji robót wystąpi konieczność wykonania robót , na które nie ustalono cen jednostkowych, zastosowane zostaną składniki kalkulacyjne :

a. stawka roboczogodziny do kosztorysowania ............................................zł/rbg

b. koszty ogólne (do R+S)................................................................................ %

c. zysk (do R+S+Kp)........................................................................................ %

d. cena transportu samochodem ciężarowym o ładowności powyżej 12 t ......zł/km

e. cena 1 tony żużla ..........................................................................................zł

f. cena 1 tony pospółki .....................................................................................zł

g. cena 1 tony gruzu betonowego .....................................................................zł

h. cena pracy koparko-spycharka .........................................zł za 1 godzinę

3) Oświadczamy, że powyższe zryczałtowane ceny jednostkowe netto zawierają wszystkie

koszty wykonania robót, robót przygotowawczych, porządkowych, ich odbioru oraz inne

koszty wynikające z warunków przetargu bez należnego podatku VAT

4) Oświadczam(y), że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia,

i nie wnosimy do nich zastrzeżeń oraz uzyskaliśmy konieczne informacje do prawidłowego

przygotowania oferty.

5) Posiadam(y) uprawnienia do realizacji przedmiotowego zamówienia zgodnie

z obowiązującymi przepisami,

6) Gwarantuję(my) wykonanie całości niniejszego zamówienia, zgodnie z treścią: SIWZ,

wyjaśnieniami do SIWZ oraz jej zmianami,

7) Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez czas wskazany

w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

8) Oświadczamy, że zawarty w SIWZ wzór umowy został przez nas zaakceptowany

i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na

warunkach zawartych we wzorze, zgodnie ze zobowiązaniem zawartym

w ofercie, w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.

9) W przypadku uznania naszej oferty za najkorzystniejszą:

**Udzielimy następującej gwarancji jakości na wykonane roboty budowlane objęte**

**niniejszym zamówieniem, na okres……………….. lat, licząc od daty podpisania**

**protokółu odbioru końcowego)**

10)Składam(y) niniejszą ofertę [we własnym imieniu] / [jako Wykonawcy wspólnie

ubiegający się o udzielenie zamówienia]\*.Składając niniejszą ofertę jako Wykonawcy

wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, ponadto oświadczamy, iż będziemy

odpowiadać solidarnie za realizację niniejszego zamówienia, oraz że Pełnomocnik

zostanie upoważniony do zaciągania zobowiązań i otrzymywania instrukcji na rzecz

i w imieniu każdego z nas]\*

11) Nie uczestniczę(ymy) jako Wykonawca w jakiejkolwiek innej ofercie złożonej w celu udzielenia niniejszego zamówienia,

12) Na podstawie art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm. ) oświadczamy, że [żadne z informacji zawartych w ofercie nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji / wskazane poniżej informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i w związku z niniejszym nie mogą być one udostępniane, w szczególności innym uczestnikom postępowania]\*

………………………………………………………………………………………….

13) Oświadczamy, że nie zamierzam(y) powierzać do podwykonania żadnej części niniejszego zamówienia /następujące części niniejszego zamówienia zamierzam(y) powierzyć podwykonawcom\*

………………………………………………………………………………………………..

14) Załącznikami do niniejszej oferty są:

…....................................................................................................................

…....................................................................................................................

…....................................................................................................................

…....................................................................................................................

…....................................................................................................................

…...................................................................................................................

18)Wszelką korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem należy kierować do:

………………………………………………………

Adres:………………………………………….

Telefon…………………….. fax…………………………………

Oferta sporządzona jest na ………………….. ponumerowanych stronach.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ dnia \_\_\_\_ \_\_\_\_ \_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

podpis osoby(osób) uprawnionej(ych)

do reprezentowania wykonawcy

\* niepotrzebne skreślić